WONDERFOON (ardufoon v1.3)

**Inleiding:**De Wonderfoon is een oude PTT telefoon die is omgebouwd tot mini-jukebox met behulp van een kleine computeri. Als je de hoorn van de haak neemt hoor je de kiestoon en als je daarna een nummer kiest tussen de 0 en de 9 hoor je vervolgens een muziekje.

De naam "Wonderfoon" is bedacht door verzorgers die ouderen met dementie begeleiden. In die telefoon zitten muziekjes uit hun verleden, van Wim Sonneveld als Nikkelen Nelis tot Tom Manders als Dorus. Die muziek, samen met een apparaat dat ook uit hun verleden komt, blijkt een mooi middel om deze ouderen te activeren, rust te geven en ook soms te emotioneren. Een wonderbaarlijke telefoon zogezegd.

Deze Wonderfoon (type ‘arduoon’) wordt geleverd zonder voeding. Met behulp van de ingebouwde USB kabel is het eenvoudig de Wonderfoon aan te sluiten op een simpele USB telefoonlader of een powerbank. Deze artikelen zijn gemakkelijk en goedkoop te vinden. Voordeel van het gebruik van een powerbank is dat de Wonderfoon zonder stopcontact in de buurt gebruikt kan worden.

**Snel in gebruik nemen van de Wonderfoon:**1) Zet het toestel voor u neer met de hoorn op de haak.  
2) Sluit het toestel aan op een USB telefoonlader in het stopcontact of een opgeladen USB powerbank.  
3) Neem de hoorn van de haak, u hoort de kiestoon.  
4) Draai een nummer met de kiesschijf.  
5) Hoort nu het bijbehorende liedje op maximaal volume.  
6) Op een willekeurig moment kunt u een nieuw nummer draaien, u hoort dan het bijbehorende liedje.  
7) Leg de hoorn weer op de haak en verwijder de USB telefoonlader uit het stopcontact, of verwijder de USB kabel uit de powerbank.  
8) Het toestel is nu buiten gebruik en kan opgeborgen worden.

**Bijzonderheden:**1) Deze Wonderfoon beschikt over een volume regeling. Als het toestel in gebruik wordt genomen, spelen de liedjes op maximaal volume. Door de drukknop ingedrukt te houden tijdens het afspelen van een liedje verlaagt u het volume trapsgewijs totdat het minimum wordt bereikt. Als u de knop nog langer ingedrukt houdt wordt het volume weer in stapjes tot het luidste niveau verhoogd enz. enz.

2) Op de telefoon kunnen zich meerdere collecties (maximaal 10) van tien liedjes bevinden. Om van colletie te wisselen, draai twee nummers snel achter elkaar. Het eerste nummer wordt de set, het tweede nummer het liedje zelf. Dus als u draait [ 3 – 4 ] kiest u het vierde liedje uit de derde set. Deze set wordt onthouden als de telefoon uit- en aangezet wordt. Als een nummer niet bestaat ( bijv. vergeten te kopieren ) hoort u een ‘nummer bestaat niet toon’.

3) Het is mogelijk zelf muziek op de telefoon te laden.  
Open dan de telefoon ( of vraag hulp hierbij, drie schroefjes in de bodenplaat van de Wonderfoon ) , verwijder de Micro SD geheugenkaart uit de telefoon en zet er nieuwe liedjes op in MP3 formaat. Gebruik alleen de mappen 01 t/m 10. Mapnummer 99 is een systeemmap en bevat geluidjes voor kiestoon etc. Houd deze intact !

**Technische informatie:**Als de Wonderfoon wordt aangesloten op een Windows PC zal deze een nieuwe COM poort maken. Met een terminal programma zoals PuTTY kan de logging van de telefoon worden meegelezen. Kies binnen het terminal programma voor 9600 baud.

De broncode van deze ardufoon Wonderfoon is beschikbaar op GitHUB.  
Zoek naar ‘ardufoon’

Veel plezier met deze Wonderfoon !

Reijndert de Haas, Assen DR. – PD1RH  
Voor vragen kunt u altijd contact met mij opnemen per e-mail  
apm.de.haas@gmail.com onder vermelding van ‘ardufoon Wonderfoon’.